건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 일부 개정안

1. 개정이유

건축물 외벽 마감재료를 준불연재료 이상으로 적용해야 하는 건축물에 대하여 화염의 확산을 방지할 수 있는 화재 확산 방지구조를 설치하는 경우 준불연재료 사용 규정을 대체할 수 있도록 규정을 개선하려는 것임.

2. 주요내용

가. 화재 확산 방지구조 기준 개정(안 제7조 개정)

외단열 등을 설치하는 건축물의 외벽 마감재료에 준불연재료를 사용하는 대신 화재 확산 방지구조 설치 및 이와 동등한 성능을 인정받은 구조를 적용할 수 있는 근거 마련

국토교통부 고시 제     호

건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 일부개정안

건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조의 “국토해양부장관”을 “국토교통부장관”으로 하고, “하나에”를 “어느 하나에”로 하며, “것을 말한다”를 “것과 이와 동등한 성능이 있다고 한국건설기술연구원장이 인정한 것을 말한다”로 한다.

[별표1]의 화재 확산 방지구조 예시를 “예시1, 커튼월 형식”과 “예시2, 외단열 형식”으로 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현행	개정안
제7조(화재 확산 방지구조) 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제24조제5항에서 "국토해양부장관이 정하여 고시하는 화재 확산 방지구조"는 수직 화재확산 방지를 위하여 외벽마감재와 외벽마감재 지지구조 사이의 공간([별표1]에서 "화재확산방지재료" 부분)을 다음 각 호 중 하나에 해당하는 재료로 매 층마다 최소 높이 400㎜ 이상 밀실하게 채운 것을 말한다. 1. ~ 4. (생략)	제7조(화재 확산 방지구조)「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제24조제5항에서 "국토교통부장관이 정하여 고시하는 화재 확산 방지구조"는 수직 화재확산 방지를 위하여 외벽마감재와 외벽마감재 지지구조 사이의 공간([별표1]에서 "화재확산방지재료" 부분)을 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 재료로 매 층마다 최소 높이 400㎜ 이상 밀실하게 채운 것과 이와 동등한 성능이 있다고 한국건설기술연구원장이 인정한 것을 말한다. 1. ~ 4. (현행과 같음)

건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 [별표1]

현행

개정안

〈 의안 소관 부서명 〉

국토교통부 건축정책과
연 락 처	(044) 201 - 4082, 4752