건축공사 감리세부기준 일부 개정안

1. 개정이유

설계도서에 따른 시공, 건축 자재의 성능 시험 등이 기준에 적합하게 시공되는지 여부를 공사감리자가 확인하도록 관계 규정 명확화.

2. 주요내용

가. 주요구조부 시공과정 사진 및 동영상 촬영 기록 (안 2.6.8호 3) 개정)

1) 공사 시공자가 설계도서에 따르지 않고 부실 공사를 하는 것을 방지하고 공사감리자 또는 사용승인 시 허가권자가 시공의 적정성을 검토하기 위하여 주요구조부 시공 중 동영상 촬영하도록 규정 도입

건축공사 감리세부기준 일부 개정령안

건축공사 감리세부기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

2.6.8호 3)을 다음과 같이 한다.

3) 공사중 사진 및 동영상 촬영

공사감리자는 공사의 공정이 영제19조제3항에서 정하는 진도에 다다른 경우 및 주요구조부가 매몰되는 경우 등 공사감리자가 필요하다고 인정하는 경우에는 공사시공자로부터 주요구조부 시공과정의 사진 및 동영상 촬영 기록을 제출받아 건축주에게 제출하여야 한다.

2.7.1호 3)의 (3) 중 “사진”을 “사진 및 동영상”으로 한다.

2.7.2호 2)의 (6) 중 “사진”을 “사진 및 동영상”으로 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 2015년 11월 1일부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
2.6.8 현장시공관리 1)～2) (생 략) 3) 공사중 사진촬영 공사시공중 매몰되는 주요부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 사진촬영하여 보관한다.	2.6.8 현장시공관리 1)～2) (현행과 같음) 3) 공사중 사진 및 동영상촬영 공사감리자는 공사의 공정이 영제19조제3항에서 정하는 진도에 다다른 경우 및 주요구조부가 매몰되는 경우 등 공사감리자가 필요하다고 인정하는 경우에는 공사시공자로부터 주요구조부 시공과정의 사진 및 동영상 촬영 기록을 제출받아 건축주에게 제출하여야 한다.
2.7.1 공사감리중간보고서 1)～2) (생 략) 3) 제출서류 (1) 공사감리중간보고서 (2) 공사감리일지 (3) 공사현황 사진	2.7.1 공사감리중간보고서 1)～2) (현행과 같음) 3) 제출서류 (1) 공사감리중간보고서 (2) 공사감리일지 (3) 공사현황 사진 및 동영상
2.7.2 공사감리완료보고서 1) (생 략) 2) 제출서류 (1)～(5) (생 략) (6) 공사현황 사진	2.7.2 공사감리완료보고서 1) (현행과 같음) 2) 제출서류 (1)～(5) (현행과 같음) (6) 공사현황 사진 및 동영상